<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="ADCB01-V01">
</package>
<package name="MBB01-V01">
</package>
<package name="BC5V1.5A01-V01">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ADCB01_V01">
<pin name="SET_FLG"/>
<pin name="LINE_STS"/>
<pin name="I2C_SCL"/>
<pin name="I2C_SDA"/>
<pin name="VA"/>
<pin name="VB"/>
<pin name="VC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="ADC_STS"/>
<pin name="NRST"/>
<pin name="VDD5V+"/>
<pin name="N"/>
<pin name="TRIP"/>
</symbol>
<symbol name="MBB01_V01">
<pin name="VDD5V"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="MB_STS"/>
<pin name="NRST"/>
<pin name="A"/>
<pin name="B"/>
<pin name="MB_TX"/>
<pin name="MB_RX"/>
<pin name="I2C_SDA"/>
<pin name="I2C_SCL"/>
<pin name="LINE_STS"/>
<pin name="SET_FLG"/>
</symbol>
<symbol name="BC5V1.5A01-V01">
<pin name="GND"/>
<pin name="VDD24V+"/>
<pin name="GND1"/>
<pin name="VDD5V+"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ADCB01_V01">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ADCB01_V01"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ADCB01-V01">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ADC_STS" pad="X3-3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="X3-2"/>
<connect gate="G$1" pin="I2C_SCL" pad="X2-2"/>
<connect gate="G$1" pin="I2C_SDA" pad="X2-1"/>
<connect gate="G$1" pin="LINE_STS" pad="X2-3"/>
<connect gate="G$1" pin="N" pad="X1-4"/>
<connect gate="G$1" pin="NRST" pad="X3-4"/>
<connect gate="G$1" pin="SET_FLG" pad="X2-4"/>
<connect gate="G$1" pin="TRIP" pad="X3-5"/>
<connect gate="G$1" pin="VA" pad="X1-3"/>
<connect gate="G$1" pin="VB" pad="X1-2"/>
<connect gate="G$1" pin="VC" pad="X1-1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD5V+" pad="X3-1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MBB01_V01">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MBB01_V01"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MBB01-V01">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A" pad="X1-1"/>
<connect gate="G$1" pin="B" pad="X1-2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="X4-2"/>
<connect gate="G$1" pin="I2C_SCL" pad="X2-2"/>
<connect gate="G$1" pin="I2C_SDA" pad="X2-1"/>
<connect gate="G$1" pin="LINE_STS" pad="X2-3"/>
<connect gate="G$1" pin="MB_RX" pad="X1-4"/>
<connect gate="G$1" pin="MB_STS" pad="X4-3"/>
<connect gate="G$1" pin="MB_TX" pad="X1-3"/>
<connect gate="G$1" pin="NRST" pad="X4-4"/>
<connect gate="G$1" pin="SET_FLG" pad="X2-4"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD5V" pad="X4-1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BC5V1.5A01-V01">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BC5V1.5A01-V01"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BC5V1.5A01-V01">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="X1-2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="X2-2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD24V+" pad="X1-1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD5V+" pad="X2-1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
