TEST PROSEDURU:

1. Input Devresi, Driver Kartı ile birlikte test edilebilir. İki kart dizilerek bağlantıları yapılacak
2. X1-1 , X1-2 arasına 10VDC uygulanacak S1 ledi yanıyor mu kontrol edilecek.
3. 2 Nolu test tüm kanallar için kontrol edilecek.
4. X1-1 , X1-2 arasında 5V varken Termostat pinleri kısa devre yapılacak. Eğer S1 sönüp S4 yanarsa 5V gerilimi arttırılarak denemler tekrar edecek (30V kadar) , Devrede ısınan elemanlar gözlenecek. Bu devre çalışmıyor ise revizyon yapılacak.