<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="13.4" x2="400.03" y2="12.6" width="0" layer="20"/>
<wire x1="400.03" y1="12.6" x2="400.03" y2="102.94" width="0" layer="20"/>
<wire x1="400.03" y1="102.94" x2="0" y2="103.74" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="103.74" x2="0" y2="13.4" width="0" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>VDD_OUTPUT</text>
<text>GND_OUTPUT</text>
<text>OUTPUT_1</text>
<text>OUTPUT_2</text>
<text>OUTPUT_3</text>
<text>OUTPUT_4</text>
<text>OUTPUT_5</text>
<text>OUTPUT_6</text>
<text>OUTPUT_7</text>
<text>OUTPUT_8</text>
<text>VDD_POT</text>
<text>GND_POT</text>
<text>POT_1</text>
<text>POT_2</text>
<text>POT_3</text>
<text>POT_4</text>
<text>B1_RLY1</text>
<text>B2_RLY1</text>
<text>NO_RLY1</text>
<text>NC_RLY1</text>
<text>COM_RLY1</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VDD</text>
<text>VDD</text>
<text>VDD</text>
<text>VDD</text>
<text>COM_RLY1</text>
<text>COM_RLY2</text>
<text>COM_RLY3</text>
<text>COM_RLY4</text>
<text>B1_RLY2</text>
<text>B2_RLY2</text>
<text>NO_RLY2</text>
<text>NC_RLY2</text>
<text>COM_RLY2</text>
<text>B1_RLY3</text>
<text>B2_RLY3</text>
<text>NO_RLY3</text>
<text>NC_RLY3</text>
<text>COM_RLY3</text>
<text>B1_RLY4</text>
<text>B2_RLY4</text>
<text>NO_RLY4</text>
<text>NC_RLY4</text>
<text>COM_RLY4</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND_RLY</text>
<text>GND_TOGGLE</text>
<text>GND_SW</text>
<text>GND_POT</text>
<text>GND_OUTPUT</text>
<text>VDD1</text>
<text>VDD2</text>
<text>VDD3</text>
<text>VDD4</text>
<text>VDD5</text>
<text>VDD_RLY</text>
<text>VDD_TOGGLE</text>
<text>VDD_SW</text>
<text>VDD_POT</text>
<text>VDD_OUTPUT</text>
<text>INPUT_8</text>
<text>INPUT_7</text>
<text>INPUT_6</text>
<text>INPUT_5</text>
<text>INPUT_4</text>
<text>INPUT_3</text>
<text>INPUT_2</text>
<text>INPUT_1</text>
<text>VDD_SW</text>
<text>GND_SW</text>
<text>S4</text>
<text>S3</text>
<text>S2</text>
<text>S1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,8">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 2.8 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman, Copal, Piher, Spectrol, Schukat&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3RP/1610N">
<description>&lt;b&gt;16mm Potentiometer&lt;/b&gt; one level&lt;p&gt;
Source: http://www.alphapotentiometers.net/html/16mm_pot_2.html</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="elk_resistor">
<packages>
<package name="M0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="kp13252">
<packages>
<package name="MTS-103">
</package>
<package name="SRD-12VDC-SL-C">
</package>
<package name="5P_SPRINGTERMINALBLOK">
</package>
<package name="6P_SPRINGTERMINALBLOK">
</package>
<package name="10P_SPRINGTERMINALBLOK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-dil">
<description>&lt;b&gt;DIL Switches and Code Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DS-08">
<description>&lt;b&gt;DIL/CODE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Mors&lt;p&gt;
distributor Buerklin, 17G562</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="H1" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8">
<attribute name="POPULARITY" value="15"/>
</element>
<element name="H2" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8">
<attribute name="POPULARITY" value="15"/>
</element>
<element name="H3" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8">
<attribute name="POPULARITY" value="15"/>
</element>
<element name="H4" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8">
<attribute name="POPULARITY" value="15"/>
</element>
<element name="LED10" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED11" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED12" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED7" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED8" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED9" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POT1" library="pot" package="3RP/1610N" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="8"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POT2" library="pot" package="3RP/1610N" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="8"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POT3" library="pot" package="3RP/1610N" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="8"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POT4" library="pot" package="3RP/1610N" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="8"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R16" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R17" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R18" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R19" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R20" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="POPULARITY" value="72"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW8" library="kp13252" package="MTS-103" value="MTS-103">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW7" library="kp13252" package="MTS-103" value="MTS-103">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW6" library="kp13252" package="MTS-103" value="MTS-103">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW5" library="kp13252" package="MTS-103" value="MTS-103">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW4" library="kp13252" package="MTS-103" value="MTS-103">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW3" library="kp13252" package="MTS-103" value="MTS-103">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW2" library="kp13252" package="MTS-103" value="MTS-103">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW1" library="kp13252" package="MTS-103" value="MTS-103">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R33" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R34" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R35" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R36" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R37" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R38" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R39" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R40" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S10" library="switch-dil" package="DS-08" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="DS08"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="73J0071"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="2X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="POPULARITY" value="72"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="2X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S3" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="POPULARITY" value="72"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="2X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S4" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="POPULARITY" value="72"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP6" library="pinhead" package="2X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="35"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="79"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="79"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RLY1" library="kp13252" package="SRD-12VDC-SL-C" value="SRD-12VDC-SL-C">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RLY2" library="kp13252" package="SRD-12VDC-SL-C" value="SRD-12VDC-SL-C">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RLY3" library="kp13252" package="SRD-12VDC-SL-C" value="SRD-12VDC-SL-C">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RLY4" library="kp13252" package="SRD-12VDC-SL-C" value="SRD-12VDC-SL-C">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP13" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="92"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP14" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="92"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP15" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="92"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP16" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="92"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP19" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="69"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP20" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="69"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP21" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="69"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="69"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP10" library="pinhead" package="2X05" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="35"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP11" library="pinhead" package="2X05" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="35"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="kp13252" package="5P_SPRINGTERMINALBLOK" value="5P_SPRINGTERMINALBLOK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J7" library="kp13252" package="5P_SPRINGTERMINALBLOK" value="5P_SPRINGTERMINALBLOK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J8" library="kp13252" package="5P_SPRINGTERMINALBLOK" value="5P_SPRINGTERMINALBLOK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J9" library="kp13252" package="5P_SPRINGTERMINALBLOK" value="5P_SPRINGTERMINALBLOK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J14" library="kp13252" package="6P_SPRINGTERMINALBLOK" value="6P_SPRINGTERMINALBLOK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J15" library="kp13252" package="6P_SPRINGTERMINALBLOK" value="6P_SPRINGTERMINALBLOK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="kp13252" package="10P_SPRINGTERMINALBLOK" value="10P_SPRINGTERMINALBLOK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H5" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8">
<attribute name="POPULARITY" value="15"/>
</element>
<element name="H6" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8">
<attribute name="POPULARITY" value="15"/>
</element>
<element name="H7" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8">
<attribute name="POPULARITY" value="15"/>
</element>
<element name="H8" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8">
<attribute name="POPULARITY" value="15"/>
</element>
<element name="JP12" library="pinhead" package="1X10" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="35"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="kp13252" package="10P_SPRINGTERMINALBLOK" value="10P_SPRINGTERMINALBLOK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VDD_RLY">
<contactref element="JP13" pad="1"/>
<contactref element="JP14" pad="1"/>
<contactref element="JP15" pad="1"/>
<contactref element="JP16" pad="1"/>
<contactref element="JP10" pad="10"/>
</signal>
<signal name="P1">
<contactref element="POT1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="J15" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="P2">
<contactref element="POT2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="J15" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="P3">
<contactref element="POT3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="J15" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="LED8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="LED7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="LED9" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="LED10" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="LED11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="LED12" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="10"/>
<contactref element="J2" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="P4">
<contactref element="POT4" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="J15" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="S10" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="S10" pad="2"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="S10" pad="3"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="S10" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="S10" pad="8"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="S10" pad="7"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="S10" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="S10" pad="5"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S1">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND_OUTPUT">
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="LED5" pad="C"/>
<contactref element="LED6" pad="C"/>
<contactref element="LED7" pad="C"/>
<contactref element="LED8" pad="C"/>
<contactref element="LED9" pad="C"/>
<contactref element="LED10" pad="C"/>
<contactref element="LED11" pad="C"/>
<contactref element="LED12" pad="C"/>
<contactref element="JP11" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="VDD_OUTPUT">
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="JP10" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND_POT">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="POT2" pad="1"/>
<contactref element="POT3" pad="1"/>
<contactref element="POT1" pad="1"/>
<contactref element="POT4" pad="1"/>
<contactref element="JP11" pad="4"/>
<contactref element="J15" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="VDD_POT">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP10" pad="4"/>
<contactref element="J15" pad="P$6"/>
<contactref element="POT2" pad="3"/>
<contactref element="POT1" pad="3"/>
<contactref element="POT3" pad="3"/>
<contactref element="POT4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S11">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="J14" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="S2">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
<contactref element="J14" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="S3">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="S3" pad="3"/>
<contactref element="J14" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="S4">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="S4" pad="3"/>
<contactref element="J14" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="GND_SW">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
<contactref element="JP11" pad="6"/>
<contactref element="J14" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="VDD_SW">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="J14" pad="P$6"/>
<contactref element="JP10" pad="6"/>
</signal>
<signal name="NO_RLY2">
<contactref element="JP20" pad="3"/>
<contactref element="RLY2" pad="P$2"/>
<contactref element="J7" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="NC_RLY2">
<contactref element="JP20" pad="2"/>
<contactref element="RLY2" pad="P$3"/>
<contactref element="J7" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="COM_RLY2">
<contactref element="JP20" pad="1"/>
<contactref element="RLY2" pad="P$5"/>
<contactref element="JP14" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND_RLY">
<contactref element="JP13" pad="3"/>
<contactref element="JP14" pad="3"/>
<contactref element="JP15" pad="3"/>
<contactref element="JP16" pad="3"/>
<contactref element="JP11" pad="10"/>
</signal>
<signal name="B1_RLY1">
<contactref element="RLY1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP19" pad="5"/>
<contactref element="J6" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="B2_RLY1">
<contactref element="RLY1" pad="P$4"/>
<contactref element="JP19" pad="4"/>
<contactref element="J6" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="B2_RLY2">
<contactref element="RLY2" pad="P$4"/>
<contactref element="JP20" pad="4"/>
<contactref element="J7" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="B1_RLY3">
<contactref element="RLY3" pad="P$1"/>
<contactref element="JP9" pad="5"/>
<contactref element="J8" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="B2_RLY3">
<contactref element="RLY3" pad="P$4"/>
<contactref element="JP9" pad="4"/>
<contactref element="J8" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="B1_RLY4">
<contactref element="RLY4" pad="P$1"/>
<contactref element="JP21" pad="5"/>
<contactref element="J9" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="B2_RLY4">
<contactref element="RLY4" pad="P$4"/>
<contactref element="JP21" pad="4"/>
<contactref element="J9" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="B1_RLY2">
<contactref element="RLY2" pad="P$1"/>
<contactref element="JP20" pad="5"/>
<contactref element="J7" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="NC_RLY1">
<contactref element="RLY1" pad="P$3"/>
<contactref element="JP19" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="COM_RLY1">
<contactref element="RLY1" pad="P$5"/>
<contactref element="JP13" pad="2"/>
<contactref element="JP19" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="NO_RLY1">
<contactref element="RLY1" pad="P$2"/>
<contactref element="JP19" pad="3"/>
<contactref element="J6" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="NC_RLY3">
<contactref element="RLY3" pad="P$3"/>
<contactref element="JP9" pad="2"/>
<contactref element="J8" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="COM_RLY3">
<contactref element="RLY3" pad="P$5"/>
<contactref element="JP15" pad="2"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
<contactref element="J8" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="NO_RLY4">
<contactref element="RLY4" pad="P$2"/>
<contactref element="JP21" pad="3"/>
<contactref element="J9" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="NC_RLY4">
<contactref element="RLY4" pad="P$3"/>
<contactref element="JP21" pad="2"/>
<contactref element="J9" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="COM_RLY4">
<contactref element="RLY4" pad="P$5"/>
<contactref element="JP16" pad="2"/>
<contactref element="JP21" pad="1"/>
<contactref element="J9" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="NO_RLY3">
<contactref element="RLY3" pad="P$2"/>
<contactref element="JP9" pad="3"/>
<contactref element="J8" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="S22">
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S33">
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S44">
<contactref element="S4" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VDD_TOGGLE">
<contactref element="SW8" pad="P$3"/>
<contactref element="SW8" pad="P$1"/>
<contactref element="SW7" pad="P$3"/>
<contactref element="SW7" pad="P$1"/>
<contactref element="SW6" pad="P$3"/>
<contactref element="SW6" pad="P$1"/>
<contactref element="SW5" pad="P$1"/>
<contactref element="SW5" pad="P$3"/>
<contactref element="SW4" pad="P$1"/>
<contactref element="SW3" pad="P$3"/>
<contactref element="SW3" pad="P$1"/>
<contactref element="SW2" pad="P$1"/>
<contactref element="SW1" pad="P$3"/>
<contactref element="SW1" pad="P$1"/>
<contactref element="SW4" pad="P$3"/>
<contactref element="SW2" pad="P$3"/>
<contactref element="JP10" pad="8"/>
<contactref element="J3" pad="P$2"/>
<contactref element="JP12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND_TOGGLE">
<contactref element="JP11" pad="8"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="P$1"/>
<contactref element="JP12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND1">
<contactref element="JP11" pad="1"/>
<contactref element="JP11" pad="3"/>
<contactref element="JP11" pad="5"/>
<contactref element="JP11" pad="7"/>
<contactref element="JP11" pad="9"/>
</signal>
<signal name="VDD1">
<contactref element="JP10" pad="1"/>
<contactref element="JP10" pad="3"/>
<contactref element="JP10" pad="5"/>
<contactref element="JP10" pad="7"/>
<contactref element="JP10" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="J3" pad="P$10"/>
<contactref element="JP12" pad="10"/>
<contactref element="SW8" pad="P$2"/>
<contactref element="S10" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="J3" pad="P$9"/>
<contactref element="JP12" pad="9"/>
<contactref element="SW7" pad="P$2"/>
<contactref element="S10" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="JP12" pad="7"/>
<contactref element="J3" pad="P$7"/>
<contactref element="SW5" pad="P$2"/>
<contactref element="S10" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="JP12" pad="8"/>
<contactref element="J3" pad="P$8"/>
<contactref element="SW6" pad="P$2"/>
<contactref element="S10" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J3" pad="P$6"/>
<contactref element="JP12" pad="6"/>
<contactref element="SW4" pad="P$2"/>
<contactref element="S10" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP12" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="P$5"/>
<contactref element="S10" pad="11"/>
<contactref element="SW3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="J3" pad="P$4"/>
<contactref element="JP12" pad="4"/>
<contactref element="SW2" pad="P$2"/>
<contactref element="S10" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="J3" pad="P$3"/>
<contactref element="JP12" pad="3"/>
<contactref element="S10" pad="9"/>
<contactref element="SW1" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
