<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-25.4" x2="138.43" y2="-25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="138.43" y1="-25.4" x2="138.43" y2="104.14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="138.43" y1="104.14" x2="0" y2="104.14" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="104.14" x2="0" y2="-25.4" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,8">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 2.8 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman, Copal, Piher, Spectrol, Schukat&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3RP/1610N">
<description>&lt;b&gt;16mm Potentiometer&lt;/b&gt; one level&lt;p&gt;
Source: http://www.alphapotentiometers.net/html/16mm_pot_2.html</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="elk_resistor">
<packages>
<package name="M0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="kp13252">
<packages>
<package name="MTS-103">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-dil">
<description>&lt;b&gt;DIL Switches and Code Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DS-08">
<description>&lt;b&gt;DIL/CODE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Mors&lt;p&gt;
distributor Buerklin, 17G562</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<description>&lt;b&gt;AMP Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
RJ45 Jack connectors&lt;br&gt;
 Based on the previous libraris:
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;amp.lbr
 &lt;li&gt;amp-j.lbr
 &lt;li&gt;amp-mta.lbr
 &lt;li&gt;amp-nlok.lbr
 &lt;li&gt;amp-sim.lbr
 &lt;li&gt;amp-micro-match.lbr
 &lt;/ul&gt;
 Sources :
 &lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Catalog 82066 Revised 11-95 
 &lt;li&gt;Product Guide 296785 Rev. 8-99
 &lt;li&gt;Product Guide CD-ROM 1999
 &lt;li&gt;www.amp.com
 &lt;/ul&gt;
 &lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X8MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="H1" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8">
<attribute name="POPULARITY" value="15"/>
</element>
<element name="H2" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8">
<attribute name="POPULARITY" value="15"/>
</element>
<element name="H3" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8">
<attribute name="POPULARITY" value="15"/>
</element>
<element name="H4" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8">
<attribute name="POPULARITY" value="15"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="67"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="91"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED10" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED11" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED12" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED7" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED8" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED9" library="led" package="CHIPLED_0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="52"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POT1" library="pot" package="3RP/1610N" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="8"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POT2" library="pot" package="3RP/1610N" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="8"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POT3" library="pot" package="3RP/1610N" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="8"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POT4" library="pot" package="3RP/1610N" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="8"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R16" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R17" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R18" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R19" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R20" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="POPULARITY" value="72"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X4" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="98"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="67"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW8" library="kp13252" package="MTS-103" value="MTS-103">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW7" library="kp13252" package="MTS-103" value="MTS-103">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW6" library="kp13252" package="MTS-103" value="MTS-103">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW5" library="kp13252" package="MTS-103" value="MTS-103">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW3" library="kp13252" package="MTS-103" value="MTS-103">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW4" library="kp13252" package="MTS-103" value="MTS-103">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW2" library="kp13252" package="MTS-103" value="MTS-103">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW1" library="kp13252" package="MTS-103" value="MTS-103">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R33" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R34" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R35" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R36" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R37" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R38" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R39" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R40" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S10" library="switch-dil" package="DS-08" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="DS08"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="73J0071"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="con-amp" package="1X8MTA" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="2X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S2" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="POPULARITY" value="72"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="2X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S3" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="POPULARITY" value="72"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="2X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S4" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="POPULARITY" value="72"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="elk_resistor" package="M0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP6" library="pinhead" package="2X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VDD">
<contactref element="POT2" pad="3"/>
<contactref element="POT1" pad="3"/>
<contactref element="POT3" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="POT4" pad="3"/>
<contactref element="SW8" pad="P$1"/>
<contactref element="SW7" pad="P$1"/>
<contactref element="SW6" pad="P$1"/>
<contactref element="SW5" pad="P$1"/>
<contactref element="SW3" pad="P$1"/>
<contactref element="SW4" pad="P$1"/>
<contactref element="SW2" pad="P$1"/>
<contactref element="SW1" pad="P$1"/>
<contactref element="SW8" pad="P$3"/>
<contactref element="SW7" pad="P$3"/>
<contactref element="SW6" pad="P$3"/>
<contactref element="SW5" pad="P$3"/>
<contactref element="SW3" pad="P$3"/>
<contactref element="SW2" pad="P$3"/>
<contactref element="SW1" pad="P$3"/>
<contactref element="SW4" pad="P$3"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="POT2" pad="1"/>
<contactref element="POT1" pad="1"/>
<contactref element="POT3" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="POT4" pad="1"/>
<contactref element="LED5" pad="C"/>
<contactref element="LED6" pad="C"/>
<contactref element="LED7" pad="C"/>
<contactref element="LED8" pad="C"/>
<contactref element="LED9" pad="C"/>
<contactref element="LED10" pad="C"/>
<contactref element="LED11" pad="C"/>
<contactref element="LED12" pad="C"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="P1">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="POT1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P2">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="POT2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P3">
<contactref element="POT3" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="LED8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="LED7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="LED9" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="LED10" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="LED11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="LED12" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P4">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="POT4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="SW3" pad="P$2"/>
<contactref element="S10" pad="12"/>
<contactref element="JP8" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SW8" pad="P$2"/>
<contactref element="S10" pad="16"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SW7" pad="P$2"/>
<contactref element="S10" pad="15"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SW6" pad="P$2"/>
<contactref element="S10" pad="14"/>
<contactref element="JP8" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SW5" pad="P$2"/>
<contactref element="S10" pad="13"/>
<contactref element="JP8" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="S10" pad="9"/>
<contactref element="SW1" pad="P$2"/>
<contactref element="JP8" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="SW2" pad="P$2"/>
<contactref element="S10" pad="10"/>
<contactref element="JP8" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="S10" pad="11"/>
<contactref element="SW4" pad="P$2"/>
<contactref element="JP8" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="S10" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="S10" pad="2"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="S10" pad="3"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="S10" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="S10" pad="8"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="S10" pad="7"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="S10" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="S10" pad="5"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="S3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="S3" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="S4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="S4" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
