**MENÜ AĞACI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUTONLAR | 1 | 2 | 3 | 4 |
| NORMAL MOD | MODE | ACK | CLR | MUTE |
| AYAR MODU | ESC | UP | RIGHT | SELECT |
| TEST MODU | ESC | TEST | TEST | TEST |

NORMAL MOD

│ Butonlar: MODE · ACK · CLR · MUTE

│

├── MODE (basılı 3 sn) → AYAR MODU

│├── MODE + ACK (aynı anda basılı 3 sn) → SIRADAKİ LCD

│└── MODE + CLR (aynı anda basılı 3 sn) → TEST MODU

│

│

└── NORMAL MOD’dayken diğer butonlar

• ACK : Alarm onayı / susturma

• CLR : Alarm Temizleme

• MUTE : Geçici ses susturma

────────────────────────────────────────────

AYAR MODU (MODE’e 3 sn basıldığında girilir – ESC ile çıkar)

│ Butonlar: ESC · UP · RIGHT · SELECT

│ │ • UP : Ayar menüsünü yukarı yönde kaydır

│ │ • RIGHT : Ayar menüsünü aşağı yönde kaydır

│ │ • SELECT : Seçili olan ayar menüsüne dallan

│ │ • ESC : NORMAL MOD’a dön

│

│ ├── 1. ALR ATA (kayıtlı alarm listesi)

│ │ │ • UP : Önceki alarm

│ │ │ • RIGHT : Sonraki alarm

│ │ │ • SELECT : Alarm Atanır

│ │ │ • ESC : Ayar Menüsüne Döner

│ │

│ ├──2. ALARM DÜZENLE (Çift Basamaklı Akış)

│ │ 2-A ALM SEÇ ← \*ilk ekran\*

│ │ │ • UP : Önceki alarm

│ │ │ • RIGHT : Sonraki alarm

│ │ │ • SELECT : “ALM EDİT” ekranına gir

│ │ │ • ESC : Üst menü

│ │ │

│ │ └── 2-B ALM EDİT ← \*ikinci ekran\*

│ │ • UP : Karakter artır (A→B→…→0→1…)

│ │ • RIGHT : İmleci sağa kaydırır

│ │ • SELECT : Kaydet Ayar Menüsüne Dön

│ │ • ESC : Kaydetmeden ALM SEÇ Menüsüne Döner

│ │

│ ├── 3. RÖLE ÇIKIŞI (ETKİN / İPTAL)

│ │ │ • UP / RIGHT : Değer değiştir

│ │ │ • SELECT : Kaydeder ve Alarm Menüsüne Döner

│ │ │ • ESC : Kaydetmeden Ayar Menüsüne Döner

│ │

│ ├── 4. ZİL ÇIKIŞI (ETKİN / İPTAL)

│ │ │ • UP / RIGHT : Değer değiştir

│ │ │ • SELECT : Kaydeder ve Alarm Menüsüne Döner

│ │ │ • ESC : Kaydetmeden Ayar Menüsüne Döner

│ │

│ ├── 5. SİREN ÇIKIŞI (ETKİN / İPTAL)

│ │ │ • UP / RIGHT : Değer değiştir

│ │ │ • SELECT : Kaydeder ve Alarm Menüsüne Döner

│ │ │ • ESC : Kaydetmeden Ayar Menüsüne Döner

│ │

│ ├── 6. BUZZER ÇIKIŞI (ETKİN / İPTAL)

│ │ │ • UP / RIGHT : Değer değiştir

│ │ │ • SELECT : Kaydeder ve Alarm Menüsüne Döner

│ │ │ • ESC : Kaydetmeden Ayar Menüsüne Döner

────────────────────────────────────────────

TEST MODU (MODE + CLR ye 3 sn basıldığında girilir)

│ • TEST butonu basılı tutuldukça tüm çıkışlar aktif

│ • ESC → Tekrar basınca NORMAL MODa dönülür

│